## Stérilisation de la hotte à flux laminaire

1. Avant de commencer la stérilisation, nettoyer les mains avec du savon. Enfiler des gants et nettoyer ceux-ci avec de l’éthanol à 70 %. Porter un sarrau et des lunettes pour réaliser la décontamination.
2. Ouvrir la fenêtre de la hotte en tirant vers le haut.
3. Retirer la surface de travail. Nettoyer celle-ci avec de l’éthanol et sous sa surface.
4. Replacer la surface de travail.
5. Nettoyer la hotte avec de l’éthanol (asperger l’éthanol sur le papier) en suivant l’ordre ci-dessous :
6. Nettoyer le **plafond** (**de la vitre vers le fond**).
7. Nettoyer la **surface arrière** de la hotte (**du haut vers le bas**).
8. Nettoyer les **côtés** (**du haut vers le bas**).
9. Nettoyer la **surface de travail** de la hotte (**du mur du fond vers la vitre**).
10. Nettoyer l’**intérieur de la vitre** (**du haut vers le bas**).
11. Fermer la vitre et nettoyer l’extérieur de celle-ci (du haut vers le bas) ainsi que le contour externe de la hotte.
12. Allumer la lumière UV et la ventilation (IMPORTANT : Ne pas regarder directement la lumière UV et avertir l’entourage qu’on va l’utiliser).
13. Après 15 minutes, éteindre la lumière UV et allumer la lumière incandescente.